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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 18/2013-FMS
PROCESSO Nº. 61/2013-FMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL


O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e item referente ao Edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº. 18/2013-FMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de purificador eletrônico e bebedouros elétricos para anteder as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referencia, deste instrumento convocatório, ficando assim determinado:

Leia-se: 
1.2- Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

a) Data: 06 de setembro de 2013

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h.

d) Abertura do processo: às 14h15min. 

3.1.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 06 de setembro de 2013 às 14h, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.
ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 18/2013-FMS

TERMO DE REFERÊNCIA

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE.
	UNID.
	VALOR R$

UNITÁRIO

REFERÊNCIA
	VALOR R$

TOTAL

REFERÊNCIA

	01
	Purificador Eletrônico: Purificador Eletrônico
 Vazão 44 l/hora; Capacidade filtrante 2000 litros; Pressão min 39 KPA – max 290 KPA; Elemento Filtrante composto de Puricel: 100 % natural para diminuir turbidez da água, tem função bactericida, regula PH e reduz metais pesados (Mercúrio, chumbo, cádmio, cromo) e amônio; Carvão Ativado com Placa Coloidal: retira o cloro, trihalometânos, substancias odoríferas e de gosto desagradável, além de ter uma função bacteriostática (impede o desenvolvimento de microorganismos) e sua respectiva instalação.
	9
	Unidade
	470,00
	4.230,00

	02
	Bebedouro elétrico com Compressor. Capacidade de gelar 3 l/h até 8 a 12 graus) e sua respectiva instalação.
	9
	Unidade
	450,00
	4.050,00

	VALOR R$ TOTAL REFERÊNCIA
	8.280,00


Schroeder, 23 de agosto de 2013.
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal 
