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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 67/2014-PMS
PROCESSO Nº. 145/2014-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e de item referente ao Edital de Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 67/2014-PMS, visando a aquisição de reagentes e vidrarias para análise de água da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, ficando assim determinado:

Leia-se: 

1.1- Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

a) Data: 25 de setembro de 2014

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d) Abertura do processo: às 09h. 

3.1.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 25 de setembro de 2014 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.
ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 67/2014-PMS

TERMO DE REFERÊNCIA

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de reagentes e vidrarias para análise de água da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme segue:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE.
	UNID.
	VALOR R$
UNITÁRIO
REFERÊNCIA
	VALOR R$

TOTAL REFERÊNCIA

	LOTE 01

	01
	Solução de Cloreto de Potássio 3 M

Solução de cloreto de potássio (KCl ) 3 M P.A, embalagem com 500 ml ou 1000 mL. O frasco deve possuir lacre de segurança sem apresentar qualquer tipo de vazamento ou sinais de amassado e denominação do fabricante. A data de validade deve constar no frasco, e essa deve ser obrigatoriamente de no mínimo um ano. Sendo que no ato da entrega do produto não deve ter transcorrido mais de 20% do prazo total de validade.
	03
	Litro
	85,00
	255,00

	TOTAL R$ LOTE 01
	255,00

	LOTE 02

	02
	SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 6,86 À 25°C

A solução deverá ser preparada conforme o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; O padrão deverá ser acondicionado em frasco com volume de 250 ml e denominação do fabricante;

-Possuir Lacre de Segurança;

-Validade deve estar descrita no rótulo

-Possuir validade mínima de 12 (doze) meses.

- A validade do produto não deve ter transcorrido mais de 20% no ato da entrega do mesmo; 

- Certificado de calibração.
	02
	Litro
	100,00
	200,00

	03
	Solução tampão de pH 4,01 à 25°C;

A solução é preparada conforme o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; O padrão deverá ser acondicionado em frasco com volume de 250 ml e denominação do fabricante;

-Possuir Lacre de Segurança;

Validade deve estar descrita no rótulo

-Possuir validade mínima de 12 (doze) meses.

- A validade do produto não deve ter transcorrido mais de 20% no ato da entrega do mesmo; 

- Certificado de calibração.
	02
	Litro
	85,00
	170,00

	TOTAL R$ LOTE 02
	370,00

	LOTE 03

	04
	Eletrodo combinado de pH do tipo difusão, com cerâmica anular e com sistema de referência Ag / AgCl mais barreira iônica, para uso em medidores de pH marca Digimed modelos DM-2P.
O comprimento do seu corpo deverá ter mínimo  108 mm e o diâmetro de 12mm, seu cabeçote é do tipo K2 reforçado com dupla proteção para esgarço do cabo e vidro do bulbo reforçado azul-silicato.

Possuir eletrólito de polímero com KCl 3 Molares, opera na faixa de pH de 0 a 14 e na faixa de Temperatura de 0 a 100 C.

No seu corpo deverá ter a denominação do fabricante e no K2 está gravado em baixo relevo sua data de fabricação e seu número de série.

Acessórios obrigatoriamente inclusos:

- Manual de instruções em português

- Certificado de garantia e de calibração com rastreabilidade à RBC (Rede

Brasileira de Calibração)

- Cabo de 1000 milímetros.

- Conector tipo BNC.
	02
	Unidade
	180,00
	360,00

	05
	Sensor de Temperatura (Termocompensador) Do tipo Pt 100, para uso em medidores de pH marca Digimed modelos DM-2P .

Tem o corpo de vidro

Opera na faixa de temperatura de 0 a 100oC

Tem o diâmetro de 12 mm

Possui cabo de 1 metro

Tem seu conector BNC

Acessórios obrigatoriamente inclusos:

- Manual de instruções em português

- Certificado de garantia e de calibração com rastreabilidade à RBC (Rede Brasileira de Calibração)
	02
	Unidade
	190,00
	380,00

	TOTAL R$ LOTE 03
	740,00

	LOTE 04

	06
	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS

Detergente faixa neutra para limpeza de vidrarias especificação: ph: 6,5-7,5;

densidade:1,01-1,05, frasco com 500ml ou 1000mL. O detergente deverá ser acondicionado em frasco com volume de 1000 ml e denominação do fabricante;
-Possuir Lacre de Segurança;
-Validade deve estar descrita no rótulo ou frasco;

-Possuir validade mínima de 12 (doze) meses.

- A validade do produto não deve ter transcorrido mais de 20% no ato da entrega do mesmo; 
	02
	Litro
	30,00
	60,00

	TOTAL R$ LOTE 04
	60,00

	LOTE 05

	07
	Ácido sulfúrico 0,01 N. Deverá vir informado no frasco o fator de correção ou a normalidade exata. 

-Validade deve estar descrita no rótulo ou frasco;

-Possuir validade mínima de 12 (doze) meses.

- A validade do produto não deve ter transcorrido mais de 20% no ato da entrega do mesmo.
	02
	Litro
	12,00
	24,00

	TOTAL R$ LOTE 05
	24,00

	LOTE 06

	08
	Bureta graduada em vidro borossilicato capacidade 5 mL. Torneira de vidro ou teflon
	02
	Unidade
	50,00
	100,00

	TOTAL R$ LOTE 06
	100,00

	LOTE 07

	09
	Cronômetro digital progressivo, resistente à água, para uso em laboratório, com as características mínimas: hora/minutos/segundos; alarme.
	02
	Unidade
	21,31
	42,62

	TOTAL R$ LOTE 07
	42,62

	LOTE 08

	10
	Pipetador de boracha tipo pera de sucção para acoplar pipeta, com 03 vias.
	05
	Unidade
	12,00
	60,00

	TOTAL R$ LOTE 08
	60,00

	LOTE 09

	11
	Escova com cerdas de pêlo de boi, diâmetro da escova 20 mm.
	02
	Unidade
	3,53
	7,06

	12
	Escova com cerdas de pêlo de boi, diâmetro da escova 50 mm
	02
	Unidade
	6,00
	12,00

	TOTAL R$ LOTE 09
	19,06

	LOTE 10

	13
	Pipeta em vidro borossilicato, volumétrica, capacidade 2 ml.
	10
	Unidade
	6,80
	68,00

	TOTAL R$ LOTE 10
	68,00

	LOTE 11

	14
	Bombona em polipropileno capacidade 5 litros.
	01
	Unidade
	40,00
	40,00

	TOTAL R$ LOTE 11
	40,00

	LOTE 12

	15
	Pipetador para acoplamento de pipetas 2 mL. Deverá ter roldana para um preciso controle de enchimento e um dispositivo para liberação rápida, tipo PIPUMP.
	05
	Unidade
	17,00
	85,00

	16
	Pipetador para acoplamento de pipetas 10 mL. Deverá ter roldana para um preciso controle de enchimento e um dispositivo para liberação rápida, tipo PIPUMP. Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas;
	03
	Unidade
	18,00
	54,00

	TOTAL R$ LOTE 12
	139,00

	LOTE 13

	17
	Suporte para eletrodo com braço articulado;

Com capacidade para 1 eletrodos Ø12mm e 1 sonda de temperatura Ø12mm

Base estável (±380g);
Haste flexível com duas presilhas para fixação dos cabos dos eletrodos

Dimensões aproximadas: 319mm altura total x 120mm diâmetro da base
	02
	Unidade
	163,44
	326,88

	TOTAL R$ LOTE 13
	326,88

	TOTAL DOS LOTES R$ REFERÊNCIA
	2.244,56


Schroeder, 09 de setembro de 2014.

Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal
