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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC
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I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20/2015-PMS

PROCESSO Nº. 35/2015-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM



O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de item referente ao Edital de Pregão Presencial Registro de Preços nº. 20/2015-PMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de caminhão novo basculante com caçamba, com potência mínima de 270cv, tração mínima de 6x4 trucado, com capacidade mínima de 12 metros cúbicos de acordo com o contrato de repasse nº. 805933/2014/MAPA/CAIXA e contrapartida do Município para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO VIII – Termo de Referência, deste instrumento convocatório, ficando assim determinado:

Leia-se: 

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 20/2015-PMS

TERMO DE REFERÊNCIA

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE.
	UNID.
	VALOR R$

UNITÁRIO

REFERÊNCIA
	VALOR R$

TOTAL

REFERÊNCIA

	01
	Caminhão Basculante tração mínima 6x4, trucado e traçado: Veiculo novo cor branca de fabricação nacional, ano e modelo 2015, cabina com ar condicionado, acionamento elétricos nos vidros e portas, alarme sonoro de ré, tacógrafo eletrônico com registro diário, motor diesel de 06 cilindros em linha turbocooler, mínimo 270 CV de potencia, sistema de injeção de combustível direta com gerenciamento eletrônico, direção servo-assistida totalmente hidráulica, transmissão manual com 10 marchas para frente e 3 ré, suspensão dianteira feixe de molas semi-elipticas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, suspenção traseira com molas semi-elipticas invertidas para operação em terrenos irregulares, freios de serviço a ar comprimido de dois cilindros a tambor, freio de estacionamento com acionamento pneumático, freio a motor eletro-pneumatico podendo atuar com freio de serviço, pneus dianteiros e traseiros 10.00 R 20 PR 16 com câmara, ou pneu dianteiro e traseiro 275/80 R 22.5 sem câmara, peso bruto total 23.000 km; Basculamento padrão, bomba hidráulica hidrodinâmica - acoplada, com tomada de força, cilindros hidráulicos; Caçamba de 12m³ no ferro confeccionada em aço, espessura nas laterais 3/16¨ e no fundo 1/4¨, travessas e colunas de reforço em perfis ¨U¨.
	01
	Unidade
	268.000,00
	268.000,00

	TOTAL R$ REFERÊNCIA
	268.000,00


Schroeder, 06 de março de 2015.
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal 
