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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGSITRO DE PREÇOS Nº. 29/2015-PMS

PROCESSO Nº. 60/2015-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e de item referente ao Edital de Pregão Presencial Registro de Preços nº. 29/2015-PMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de turbidimetro portátil, cubetas para utilização em aparelhos existentes na ETA e solução padrão para calibração dos equipamentos existentes, para atender as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, ficando assim determinado:

Leiam-se: 

1.2 Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

a) Data: 02 de junho de 2015.

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d) Abertura do processo: às 09h. 

3.1.3 O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 02 de junho de 2015 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.
ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 29/2015-PMS

TERMO DE REFERÊNCIA

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE.
	UNID.
	VALOR R$

UNITÁRIO

REFERÊNCIA
	VALOR R$

TOTAL

REFERÊNCIA

	1
	Cubeta redonda de borossilicato com rosca e tampa. Cubetas para análise de flúoretos em aparelho modelo Acqua Color flúor marca Policontrol  nº série 839. 
	6
	Unid.
	35,00
	210,00

	2
	Cubeta redonda de borossilicato de 24,5mm de diâmetro, com rosca e tampa. Cubetas para análise de cor em aparelho modelo Acqua Color Cor marca Policontrol nº série 50706. 
	15
	Unid.
	35,00
	525,00

	3
	Cubetas para volume 25 mL com  tampa para análises de cloro e flúor no aparelho DR890 Marca Hach.Caixa com 06 unidades A referencia da cubeta é CAT. No.24019
	3
	Unid.
	348,10
	1.044,30

	4
	Cubetas para análise de turbidez para aparelho modelo 2100P marca Hach. Cubetas, 1" com tampa. Caixa com 06 unidades Ref:24347
	3
	Unid.
	289,67
	869,01

	5
	Cubetas para análise de cloro  Modelo do aparelho Pocket II marca Hach. Caixa com 06 unidades. Referência:24276
	3
	Unid.
	236,56
	709,68

	6
	Kits de calibragem Stabl cal, frascos selados: < 0,1NTU, 20NTU, 100NTU, 800NTU. Para calibrar aparelho Modelo 2100P marca Hach. Referência 26594-10. Com validade mínima de 2 anos após a sua data de fabricação.
	1
	Unid.
	1.250,28
	1.250,28

	7
	Kits de calibragem solução Pt/Co padrão, frascos selados com: 0 Pt/Co, 10 Pt/Co,50 Pt/Co, 100 Pt/Co, 500 Pt/Co.  Para calibrar aparelho Modelo DM-Cor Marca Digimed.
	1
	Unid.
	700,00
	700,00

	8
	Cubetas para análise de cor  Modelo do aparelho DM-Cor Marca Digimed.   Caixa com 03 unidadesCódigo: 40601210003
	5
	Unid.
	358,50
	1.792,50

	9
	Turbidímetro portátil, com diaplay em português, para realizar leituras de turbidez em água tratada e água bruta segundo princípio nefelométrico. O turbidimetro ofertado deverá atender a metodologia citada no artigo 22º da portaria 2914 de 12/12/2011 MS.

Visor em cristal líquido

Fonte de luz lâmpada com filamento de tungstênio.

Capacidade de armazenamento de no mínimo 500 leituras na memória. Permite a transferência de dados para PC, Impressora ou Pen Drive 

Possui função lembrete de calibração, a todo o momento no display com as leituras de turbidez, de forma autônoma, quando é necessário efetuar a calibração do equipamento. Deve ainda possuir a função de informar através de um lembrete programável pelo usuário quando a checagem deve ser realizada, para fins de cumprimento de normas ABNT - ISO  17025; 

O equipamento deverá se desligar automaticamente em no máximo 6 minutos, quando fora de uso;

Especificações:

Faixa de medição: 0,01 a 1000NTU

Resolução: 0,01NTU

Precisão: ± 2% 

Repetibilidade em faixa baixa (0-10NTU) ± 1% ou 0,01 NTU sem a necessidade de calibração das cubetas 

Faixa de leitura: 0 a 1000 NTU;

O equipamento deve permitir mudança de faixa de leitura manualmente e automaticamente em toda a escala de medição;

Grau de Proteção do gabinete: IP67 integral (O mesmo deverá permitir a submersão até 1 metro por 30 min com a tampa fechada) sem a necessidade de ajustes, torques em parafusos ou acessórios para garantir a proteção. Será testado no ato da inicialização do mesmo;

O turbidímetro deverá vir acompanhado com seis cubetas calibradas com tampas rosqueáveis para realização dos ensaios;

Calibração automática ou manual com padrões prontos que devem acompanhar o aparelho; 

Padrões de Formazina Estabilizada nas concentrações necessárias de acordo com o fabricante para efetuar a calibração do aparelho;

Deve possuir a função de calibração com um único padrão, para medições abaixo de 50 NTU. Padrão deve ser fornecido pelo vencedor desta licitação;

Manual de instruções em português;

Alimentação: 220 V e opção de bateria ou pilha

Bateria ou pilhas para trabalho em campo;

Eliminador de Bateria;

Maleta de transporte resistente a choques;

O equipamento deverá ser inicializado por técnico da empresa fornecedora, que deverá fornecer treinamento

sobre operação e manutenção periódica, inserção de curva, com treinamento mínimo de 3 horas com os custos

embutidos no valor de fornecimento;

Assistência técnica deverá ser oferecida no Brasil;

Garantia de 1 ano contra quaisquer defeitos de fabricação;

O equipamento deverá ser fornecido calibrado com certificado de calibração pela RBC (Rede Brasileira de

Calibração) ou rastreável;
	1
	Unid.
	5.498,84
	5.498,84

	10
	Solução padrão Pt/Co, frascos selados com 50 mL com concentração 500 Pt/Co. Com validade mínima de 1 anos após a sua data de fabricação.
	2
	Unid.
	84,88
	169,76

	TOTAL R$ REFERÊNCIA
	12.769,37


TERMO DE REFERÊNCIA

2.9 Item 09 

Turbidímetro portátil, com diaplay em português, para realizar leituras de turbidez em água tratada e água bruta segundo princípio nefelométrico. O turbidimetro ofertado deverá atender a metodologia citada no artigo 22º da portaria 2914 de 12/12/2011 MS.

Visor em cristal líquido

Fonte de luz lâmpada com filamento de tungstênio.

Capacidade de armazenamento de no mínimo 500 leituras na memória. Permite a transferência de dados para PC, Impressora ou Pen Drive 

Possui função lembrete de calibração, a todo o momento no display com as leituras de turbidez, de forma autônoma, quando é necessário efetuar a calibração do equipamento. Deve ainda possuir a função de informar através de um lembrete programável pelo usuário quando a checagem deve ser realizada, para fins de cumprimento de normas ABNT - ISO  17025; 

O equipamento deverá se desligar automaticamente em no máximo 6 minutos, quando fora de uso;

Especificações:

Faixa de medição: 0,01 a 1000NTU

Resolução: 0,01NTU

Precisão: ± 2% 

Repetibilidade em faixa baixa (0-10NTU) ± 1% ou 0,01 NTU sem a necessidade de calibração das cubetas 

Faixa de leitura: 0 a 1000 NTU;

O equipamento deve permitir mudança de faixa de leitura manualmente e automaticamente em toda a escala de medição;

Grau de Proteção do gabinete: IP67 integral (O mesmo deverá permitir a submersão até 1 metro por 30 min com a tampa fechada) sem a necessidade de ajustes, torques em parafusos ou acessórios para garantir a proteção. Será testado no ato da inicialização do mesmo;

O turbidímetro deverá vir acompanhado com seis cubetas calibradas com tampas rosqueáveis para realização dos ensaios;

Calibração automática ou manual com padrões prontos que devem acompanhar o aparelho; 

Padrões de Formazina Estabilizada nas concentrações necessárias de acordo com o fabricante para efetuar a calibração do aparelho;

Deve possuir a função de calibração com um único padrão, para medições abaixo de 50 NTU. Padrão deve ser fornecido pelo vencedor desta licitação;

Manual de instruções em português;

Alimentação: 220 V e opção de bateria ou pilha

Bateria ou pilhas para trabalho em campo;

Eliminador de Bateria;

Maleta de transporte resistente a choques;

O equipamento deverá ser inicializado por técnico da empresa fornecedora, que deverá fornecer treinamento

sobre operação e manutenção periódica, inserção de curva, com treinamento mínimo de 3 horas com os custos

embutidos no valor de fornecimento;

Assistência técnica deverá ser oferecida no Brasil;

Garantia de 1 ano contra quaisquer defeitos de fabricação;

O equipamento deverá ser fornecido calibrado com certificado de calibração pela RBC (Rede Brasileira de

Calibração) ou rastreável;
Schroeder, 19 de maio de 2015.
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal 
