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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500

e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br

I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 25/2013-FMS
PROCESSO Nº. 83/2013-FMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM


O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de inclusão de item referente ao Edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº. 25/2013-FMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de aparelhos condicionadores de ar para as unidades de saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO IX – Termo de Referencia, deste instrumento convocatório, ficando assim determinado:

Inclui-se: 

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 25/2013-FMS – PROCESSO Nº. 83/2013-FMS
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE.
	UNID.
	MARCA/

MODELO
	VALOR R$
UNITÁRIO
	VALOR R$ 

TOTAL 

	01
	Aquisição e instalação de Aparelho condicionador de ar Split Hi-Wall inverter, contendo uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora com capacidade de refrigeração  9.000btus  QUENTE/ FRIO. Tensão 220V, frequência 60Hz, vazão 450m³/h, corrente elétrica 4,1A. Selo procel classe A, consumo de 17,3kWh/m, gás ecológico R410a. Painel digital e controle remoto. Garantia mínima de 1 ano. Não será cobrado adicional referente a utilização do cano de cobre se a distância for menor que 4 metros entre a máquina evaporizadora e a condensadora.
	25
	Unidade
	
	
	

	02
	Aquisição e instalação de Aparelho condicionador de ar Split Hi-Wall  inverter contendo uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora com capacidade de refrigeração  12.000btus FRIO. Tensão 220V, frequência 60Hz, vazão 550m³/h, corrente elétrica 5,5A. Selo procel classe A, gás ecológico R410a. Painel digital e controle remoto. Garantia mínima de 1 ano. Não será cobrado adicional referente a utilização do cano de cobre se a distância for menor que 4 metros entre a máquina evaporizadora e a condensadora.
	7
	Unidade
	
	
	

	03
	Aquisição e instalação de Aparelho condicionador de ar Split, contendo uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora com capacidade de refrigeração  24.000btus QUENTE/ FRIO. Tensão 220V, frequência 60Hz, vazão 980m³/h, corrente elétrica 11,6A. Selo procel classe C, gás ecológico R410a, tripla filtragem (Ultra Filter + Carbono + Nylon), Ajuste preciso da posição da aleta, painel digital e controle remoto em português. Garantia mínima de 3 anos. (Eco Turbo TI24F/TE24F). Não será cobrado adicional referente a utilização do cano de cobre se a distância for menor que 4 metros entre a máquina evaporizadora e a condensadora.
	2
	Unidade
	
	
	

	04
	Aquisição e instalação de Aparelho condicionador de ar Split Hi-Wall inverter, contendo uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora com capacidade de refrigeração  18.000btus QUENTE/ FRIO. Tensão 220V, frequência 60Hz, vazão 860m³/h, corrente elétrica 7,5A. Selo procel classe A, gás ecológico R410a. Painel digital e controle remoto. Garantia mínima de 1 ano. Não será cobrado adicional referente a utilização do cano de cobre se a distância for menor que 4 metros entre a máquina evaporizadora e a condensadora.
	3
	Unidade
	
	
	

	05
	Aquisição e instalação de Aparelho condicionador de ar Split, contendo uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora com capacidade de refrigeração  30.000 btus Piso Teto  QUENTE/ FRIO. Tensão 220V, frequência 60Hz, vazão 1200m³/h. Selo procel classe C, gás ecológico R410a, tripla filtragem (Ultra Filter + Carbono + Nylon), Ajuste preciso da posição da aleta, Controle remoto com display em cristal líquido, Entrada superior de ar, Display de Temperatura Digital, Diagnóstico automático. Garantia mínima de 3 anos. Não será cobrado adicional referente a utilização do cano de cobre se a distância for menor que 4 metros entre a máquina evaporizadora e a condensadora.,
	1
	Uunidade
	
	
	

	
	VALOR R$ TOTAL
	


ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 25/2013-FMS

TERMO DE REFERÊNCIA

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de aparelhos condicionadores de ar para as unidades de saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme segue:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE.
	UNID.
	VALOR R$

UNITÁRIO

REFERÊNCIA
	VALOR R$

TOTAL

REFERÊNCIA

	01
	Aquisição e instalação de Aparelho condicionador de ar Split Hi-Wall inverter, contendo uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora com capacidade de refrigeração  9.000btus  QUENTE/ FRIO. Tensão 220V, frequência 60Hz, vazão 450m³/h, corrente elétrica 4,1A. Selo procel classe A, consumo de 17,3kWh/m, gás ecológico R410a. Painel digital e controle remoto. Garantia mínima de 1 ano. Não será cobrado adicional referente a utilização do cano de cobre se a distância for menor que 4 metros entre a máquina evaporizadora e a condensadora.
	25
	Unidade
	1.600,00
	40.000,00

	02
	Aquisição e instalação de Aparelho condicionador de ar Split Hi-Wall  inverter contendo uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora com capacidade de refrigeração  12.000btus FRIO. Tensão 220V, frequência 60Hz, vazão 550m³/h, corrente elétrica 5,5A. Selo procel classe A, gás ecológico R410a. Painel digital e controle remoto. Garantia mínima de 1 ano. Não será cobrado adicional referente a utilização do cano de cobre se a distância for menor que 4 metros entre a máquina evaporizadora e a condensadora.
	7
	Unidade
	1.770,00
	12.390,00

	03
	Aquisição e instalação de Aparelho condicionador de ar Split, contendo uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora com capacidade de refrigeração  24.000btus QUENTE/ FRIO. Tensão 220V, frequência 60Hz, vazão 980m³/h, corrente elétrica 11,6A. Selo procel classe C, gás ecológico R410a, tripla filtragem (Ultra Filter + Carbono + Nylon), Ajuste preciso da posição da aleta, painel digital e controle remoto em português. Garantia mínima de 3 anos. (Eco Turbo TI24F/TE24F). Não será cobrado adicional referente a utilização do cano de cobre se a distância for menor que 4 metros entre a máquina evaporizadora e a condensadora.
	2
	Unidade
	2.960,00
	5.920,00

	04
	Aquisição e instalação de Aparelho condicionador de ar Split Hi-Wall inverter, contendo uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora com capacidade de refrigeração  18.000btus QUENTE/ FRIO. Tensão 220V, frequência 60Hz, vazão 860m³/h, corrente elétrica 7,5A. Selo procel classe A, gás ecológico R410a. Painel digital e controle remoto. Garantia mínima de 1 ano. Não será cobrado adicional referente a utilização do cano de cobre se a distância for menor que 4 metros entre a máquina evaporizadora e a condensadora.
	3
	Unidade
	2.360,00
	7.080,00

	05
	Aquisição e instalação de Aparelho condicionador de ar Split, contendo uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora com capacidade de refrigeração  30.000 btus Piso Teto  QUENTE/ FRIO. Tensão 220V, frequência 60Hz, vazão 1200m³/h. Selo procel classe C, gás ecológico R410a, tripla filtragem (Ultra Filter + Carbono + Nylon), Ajuste preciso da posição da aleta, Controle remoto com display em cristal líquido, Entrada superior de ar, Display de Temperatura Digital, Diagnóstico automático. Garantia mínima de 3 anos. Não será cobrado adicional referente a utilização do cano de cobre se a distância for menor que 4 metros entre a máquina evaporizadora e a condensadora.,
	1
	Unidade 
	4.750,00
	4.750,00

	VALOR R$ TOTAL REFERÊNCIA
	70.140,00


Schroeder, 21 de outubro de 2013.

Osvaldo Jurck

Prefeito Municipal 

