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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 53/2014-PMS
PROCESSO Nº. 117/2014-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de inclusão de item referente ao Edital de Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 53/2014-PMS, visando à aquisição de tubos de concreto prensados de vários diâmetros, conjunto fossa e filtro, lajotas, meio fio pavers e mourões, para atender as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo; Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer; e Secretaria da Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, ficando assim determinado:

Inclui-se: 

ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 53/2014-PMS

TERMO DE REFERÊNCIA

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTDE.
	UNID.
	VALOR R$

UNITÁRIO

REFERÊNCIA
	VALOR R$

TOTAL

REFERÊNCIA

	1
	Tubos de concreto prensados com diâmetro  0,20 X 1,00 no mínimo 3 cm de espessura (a empresa descarrega no local  da obra)
	200
	Unidade
	14,00
	2.800,00

	2
	Tubos de concreto prensados com diâmetro  0,30 X 1,00 no mínimo 3 cm de espessura (a empresa descarrega no local da obra)
	200
	Unidade
	15,50
	3.100,00

	3
	Tubos de concreto prensados com diâmetro  0,40  X 1,00 no mínimo 4 cm de espessura (a empresa descarrega no local da obra)
	1500
	Unidade
	21,00
	31.500,00

	4
	Tubos de concreto prensados com diâmetro 0,60 X 1,00 no mínimo 6 cm de espessura (a empresa descarrega no local da obra)
	1500
	Unidade
	41,00
	61.500,00

	5
	Tubos de concreto prensados com diâmetro  0,80 X 1,00 no mínimo 8 cm de espessura e com armação e tela MF 113 CA2. (a empresa descarrega no local da obra).
	800
	Unidade
	140,00
	112.000,00

	6
	Tubos de concreto prensados com diâmetro 1,00 X 1,00 no mínimo 10 cm de espessura e com armação e tela MF 113 CA2. (a empresa descarrega no local da obra)
	500
	Unidade
	198,00
	99.000,00

	7
	Tubos de concreto prensados com diâmetro  1,20 X 1,00 no mínimo 13 cm de espessura e com armação e tela MF 113 CA2. (a empresa descarrega no local da obra)
	100
	Unidade
	260,00
	26.000,00

	8
	Tubos de concreto prensados com diâmetro 1,50 X 1,00 no mínimo 15 cm de espessura e com armação e tela MF 113 CA2. (a empresa descarrega no local da obra).
	300
	Unidade
	450,00
	135.000,00

	9
	Tubos de concreto prensados com diâmetro 1,50 X 1,00 no mínimo 15 cm de espessura e com armação e tela MF 113 CA2. (a empresa descarrega no local da obra).
	30
	unidades
	1.000,00
	30.000,00

	10
	Poste de concreto prensado - medidndo 8 metrosde comprimento (padrão Celesc
	12
	unidades
	290,00
	3.480,00

	11
	Paver de concreto prensado -  espessura 6 cm
	2000
	unidades
	0,62
	1.240,00

	12
	Meio fio prensado de concreto - medindo 80 X 25 X 8 cm
	350
	unidades
	11,80
	4.130,00

	13
	Lajota sextavada  de concreto prensado - medindo 25 X 25 X 8
	2500
	unidades
	1,70
	4.250,00

	14
	Mourão de concreto prensado (alambrado) 250 cm X 10 cm X 10 cm
	50
	unidades
	26,00
	1.300,00

	15
	Mourão de concreto prensado (alambrado) 300 cm X 10 cm X 10 cm
	50
	unidades
	29,00
	1.450,00

	16
	Conjunto fossa e filtro: fossa (1,00 X 2,00), filtro (1,00 X 2,00) - 03 "Ts" esgoto 100 mm, 03 "Caps", 6 metros de tubos PVC 100 MM, 0,6 metros cúbitos pedra pulmão
	5
	unidades
	730,00
	3.650,00

	TOTAL R$ REFERÊNCIA
	520.400,00


Schroeder, 18 de junho de 2014.
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal 
