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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2015-PMS

PROCESSO Nº. 121/2015-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e inclusão de itens referente ao Edital de Pregão Presencial nº. 59/2015-PMS, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados para aquisição, remoção, instalação de luminárias LED  para iluminação pública, compreendendo as atividades de instalação e fornecimento de materiais para modernização do sistema de iluminação pública do município de Schroeder para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC, ficando assim determinado:

Leiam-se: 

a) Data: 03 de agosto de 2015.

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d) Abertura do processo: às 09h. 

3.1.3 O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 03 de agosto de 2015 às 08h45min devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.
Incluem-se:
VII - DA HABILITAÇÃO

[...]

7.1.15 Comprovação de Registro ou Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, contemplando em seu objetivo social atividades pertinentes ao objeto licitado, da região da sede da empresa comprovando de que a proponente mantenha na data da licitação o objeto aprovado pelo CREA de acordo com objeto licitado e conter no mínimo um engenheiro eletricista como responsável técnico pela empresa. Caso a empresa vencedora não seja sediada no Estado de Santa Catarina, poderá providenciar o Registro ou Certidão junto ao CREA de Santa Catarina até a assinatura do Contrato.

7.1.16 Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, como responsável técnico, o seguinte profissional: Engenheiro(s) Eletricista(s), devidamente registrado no CREA
7.1.17 A comprovação do vínculo poderá ser feita através de:

7.1.17.1 Quando se tratar de funcionário, cópia da Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE).

7.1.17.2 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, cópia do contrato social ou ato constitutivo da mesma.

7.1.17.3 Quando se tratar de autônomo, cópia do contrato de prestação de serviços, com as assinaturas devidamente reconhecidas em cartório.

7.1.18 A O profissional indicado, engenheiro eletricista, deverá constar na Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, como responsável técnico pela empresa, ou como pertencente ao seu quadro técnico, conforme estabelecido nos Art. 59 e 60 da Lei Federal Nº 7.195/66 e Inciso II, Art. 8º da Resolução Nº 336/89 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

7.1.19 Não será permitida a participação de um mesmo profissional em mais de uma empresa licitante, sob pena de inabilitação de ambas.

7.1.20 Comprovação de Qualificação Técnica em nome da empresa proponente, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no CREA, juntamente com a respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, de execução de serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos.

7.1.21 Comprovação de Qualificação Técnica em nome do(s) responsável(is) técnico(s), engenheiro eletricista, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no CREA, juntamente com a respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, de execução de serviços pertinentes e compatíveis em características.
7.1.21.1
Somente serão aceitos atestado(s) e sua(s) respectiva(s) CAT(s) fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA da região onde foram executados os serviços.

7.1.21.2 O(s) atestado(s) e sua(s) respectiva(s) CAT(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básica:

-  Nome do contratado e do contratante;

-  Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza);

-  Localização e período de realização;

-  Serviços executados.

7.1.22 Declaração formal, da empresa licitante, contendo a indicação das instalações, relação do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto desta licitação.

7.1.23 A substituição de qualquer dos responsáveis técnicos só poderá ser feita através de solicitação formal e está sujeita à aprovação pelo Município de Schroeder, respeitado o estabelecido no art. 30, inciso IV, parágrafo 10 da Lei de Licitações.

7.1.24 Declaração de conhecimento dos locais de abrangência dos serviços, da empresa licitante, de que o mesmo tomou conhecimento de todos os serviços a serem realizados e de que conhece a área de abrangência dos mesmos, isentando o Município de qualquer  responsabilidade por eventuais erros na composição da proposta de preços ou pela falta de informações, sendo este motivo não reconhecido para solicitação futura de reequilíbrio contratual em caso de contratação.

7.1.25 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.  

Comprovação de que a empresa licitante possua autorização para trabalhar na rede da Concessionária de Energia Elétrica - Celesc Distribuição SA. Tal comprovação deverá ser feita através da apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC ou Homologação Técnica de Empreiteiras – HTE, ambos expedidos pela Celesc autorizando a execução dos seguintes serviços: Serviços de Cadastramento de Rede de Distribuição

- Serviços de Instalação de iluminação pública

- Projetos de ampliação, reforço e melhorias de redes de distribuição aéreas

Obs.: Tal exigência tem fundamento nos requisitos do Art. 37, § 3º, inciso I da Resolução Normativa Nº 414/10 da ANEEL, que determina que as empresas terceirizadas devam possuir prévia qualificação, sendo o cadastro ou a homologação necessário para tal análise. 

A Celesc Distribuição SA faz o registro das empresas prestadoras de serviços e as autorizam a intervirem no seu sistema elétrico. Como o objeto envolve a ampliação do sistema de iluminação pública, está se exigindo o cadastro junto a CELESC para construção de rede de distribuição aérea, sem o qual, a empresa a ser contratada não poderá executá-la. Os serviços de cadastramento de rede estão sendo exigidos em razão de que os dados levantados nestes serviços serão encaminhados à Concessionária para atualização cadastral do parque de iluminação pública, uma vez que esta irá utilizar-se destes dados para seu próprio cadastro.

ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2015-PMS

TERMO DE REFERÊNCIA 

[...]

INTRODUÇÃO

O homem moderno a cada dia vem transformando a sociedade em que vive muito em razão da globalização. As informações e a velocidade com a qual elas atingem a sociedade espantam qualquer um que tenha vivenciado as décadas de 80 e 90. Em razão da tecnologia e das facilidades que ela traz, os receptores dessas informações tornam-se cada vez mais exigentes, em todos os sentidos. Exigentes consigo, com os outros, com as coisas, com tudo, tornando o mundo tão exigente, ao ponto de os serviços e informações ficarem insuficientes, esgotáveis, pobres. 

Em virtude disto, o mundo se especializou. As profissões ganharam novos rumos, novas perspectivas. Os cursos que antes eram genéricos, como engenharia, direito, medicina, tornaram- se insuficientes e foram ganhando afluentes. Se antes os clínicos gerais da engenharia mecânica e do direito davam conta da demanda profissional,  com  o  passar  dos  anos  e  a  evolução  da sociedade,  exigiu  que  os  profissionais  se  tornassem  especialistas,  criando  ramos  e  abrindo possibilidades.

Hoje, especialistas, mestres e doutores são essenciais para o desenvolvimento veloz da sociedade, exigido em todas as partes. Apesar dos malefícios gerados (como tempo demandado, ou o "saber muito sobre pouco”), a especialização na sociedade do conhecimento traz benefícios inegáveis. A criação de novos empregos, o aprofundamento do saber e a qualidade dos serviços faz com que a sociedade evolua ainda mais. 

Assim, apesar do ser humano, na sua individualidade, não estar ampliando o seu modo de conhecer, mas sim reduzindo-se  à  especifidade,  a  sociedade  como  um  todo  mergulha  numa ampliação  profunda  do  conhecimento, trazendo  isto  para  o  cotidiano,  do mais trivial  ao mais complexo dos trabalhos, a especialização é necessária e benéfica. 

Assim, percebemos facilmente que as necessidades da sociedade atual elevaram-se de maneira exponencial nos últimos anos, criando um complexo de sistemas logísticos que se desenvolveram de forma interdependente exigindo que funcionem de maneira coordenada e padronizada. A convivência em sociedade nos obriga a mantermos diversos sistemas em pleno funcionamento, tais como os  sistemas  viários,  de  abastecimento  de  água,  de  alimentos,  os sistemas de transporte, de comunicações, de energia e de captação de resíduos, que de uma maneira ou de outra, necessitam uns dos outros para sua continuidade. Além disso, o habitante das cidades é extremamente dependente destes serviços que, a princípio, surgiam como mais uma comodidade e, rapidamente, eram incorporados na vida dos cidadãos, tornando-se eles ao mesmo tempo, beneficiários e refém dos seus provedores. Nas grandes metrópoles esta característica assume proporções ainda mais notáveis, podendo ser percebida na situação caótica quando do eventual colapso de qualquer um destes sistemas.  

Dentre estes sistemas está a Iluminação Pública. Ela visa estender o nosso dia, proporcionando-nos condições de trabalho e entretenimento no período noturno. Dos cinco sentidos que possuímos, a visão é a que nos traz 80% das informações sobre nosso ambiente (segundo  Gilberto  José  Corrêa  da  Costa,  em  seu  livro  Iluminação  Econômica,  pag.  24).  O reconhecimento do local, das pessoas, plantas, animais, objetos e obstáculos são também dependentes de um fenômeno físico imprescindível: a LUZ. A ausência deste fator nos priva de nosso mais importante sentido e, consequentemente, de grande parte de nossas capacidades. 

Além destes fatores, a iluminação pública deve ser considerada como sendo um serviço essencial e indispensável, que deve ser prestado de forma contínua. A falta deste serviço influi diretamente na segurança pública e patrimonial, no trânsito de pedestres e veículos, nas atividades econômicas, e no desenvolvimento da sociedade.  
Entende-se como Sistema de Iluminação Pública, para os fins deste memorial, o conjunto de meios e atividades interdependentes que se combinam e convergem para a obtenção da excelência dos serviços de iluminação pública. 

Os meios incluem as equipes de campo, qualificadas para operar em redes elétricas de sistemas de iluminação, energizadas em baixa tensão (atividade em área de risco), ou não, equipamentos de elevada complexidade tecnológica, utilizando procedimentos padronizados ligados à modernização do sistema de iluminação pública.

SITUAÇÃO ATUAL

O sistema de iluminação pública do município de Schroeder apresenta as seguintes características:

· Número de lâmpadas instaladas: 3.137 (Base: Setembro de 2015). 

· Luminárias: predominantemente abertas sem alojamento para reator. 

· Lâmpadas: predominantemente a vapor de sódio de 70W. 

· Reatores: eletromagnéticos de baixa perda e alto fator de potência. 


Os tipos, potências e quantidades de lâmpadas existentes no Município constam da tabela 1, a seguir: 

	Potência (W)
	Tipo de Lâmpada
	Quantidade

	70
	Vapor de Sódio
	1.093

	80
	Vapor de Mercúrio
	1.341

	150
	Vapor de Sódio
	39

	250
	Vapor de Sódio
	619

	250
	Vapor de Mercúrio
	34

	400
	Vapor de Sódio
	8

	400
	Vapor de Mercúrio
	3

	TOTAL DE PONTOS
	3.137


Tabela 1: Lista de Pontos de IP (base: Set/2015)

Cerca de 90% das unidades de iluminação pública estão instaladas em ponta de braços, em postes da concessionária, e as demais estão instaladas em avenidas, praças, monumentos, prédios históricos ou outros logradouros públicos, em postes específicos para iluminação pública, ou ainda em unidades subterrâneas. 

Os sistemas de proteção e comando são efetuados por relés fotoelétricos ou fotoeletrônicos, chaves magnéticas de iluminação pública e quadros de proteção e comando. 

Os circuitos as unidades de iluminação, não instalados nos postes da concessionária, são subterrâneos ou embutidos, em eletrodutos. 

DEFINIÇÕES E NORMAS A SEREM UTILIZADAS

Por unidade de iluminação pública (IP) entenda-se uma luminária ou projetor, completo com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. 

O número de unidades de iluminação, antes mesmos da execução dos serviços, deverá ser atualizada junto a Concessionária para suprimir as unidades retiradas e acrescer as unidades instaladas, sendo isto necessário para a compatibilização com os procedimentos adotados pela Celesc Distribuição SA, no faturamento da energia consumida pelo sistema. 

Esta contratação contempla além da execução dos serviços (mãode obra, equipamentos e ferramentas) o gerenciamento completo dos serviços e o fornecimento de todos os materiais necessários. 

Aplicam-se a este memorial e a execução do objeto a ser contratado, as prescrições normativas da NBR 5101/92 – Iluminação Pública; NBR 13570/96 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - requisitos específicos; NBR 5460/92 – Sistemas elétricos de potência; NBR 15688/12 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus e NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 

Aplicam-se ainda as normas e disposições da Concessionária de Energia Elétrica – Celesc Distribuição SA, bem como a Resolução Normativa nº 414 da ANEEL. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços será realizada de forma ampla e completa, e contemplará as seguintes atividades: 

· Controle e planejamento das atividades; 

· Elaboração de Projeto de Iluminação Pública;

· Substituição de Luminárias Comum por Luminárias de Led;

· Manutenção corretiva pelo período de 1 ano; 

· Fornecimento de materiais. 

Os serviços de manutenção corretiva e materiais a serem substituídos nãoterão custo a CONTRANTANTE, visto que será considerado garantia de um ano após emissão deOficio de Entrega de Obra pela CONTRATADA. 

CONTROLE E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

A contratada deverá realizar o controle e planejamento das atividades a serem realizadas, tendo no mínimo que:

a) Gerar ordens de serviço para a equipe de campo, de forma organizada por roteiros que possibilitem a maximização da produção e a minimização do tempo de atendimento;

· Emitir ordem de serviço de execução com checagem de suprimento dos materiais necessários;

· Programar a execução de serviços;

· Registrar de conclusão do serviço. 

b) Manter atualizada a disponibilidade de estoque de cada item de material.
Ao final do contrato a Contratada deverá disponibilizar um arquivo .DWG contendo todos os croquis das modificações realizadas no Parque de Iluminação, com o intuito de manter em posse do Município os dados registrados no período e para que não se perca todo o histórico do parque de iluminação pública. 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A contratada deverá elaborar todo o projetode substituição de luminárias comum por luminárias Led para o Município de Schroeder. O projeto deverá ser elaborados pela equipe técnica da CONTRATADA, sob sua responsabilidade técnica, e de acordo com as normas vigentes,obedecendo  aos  critérios  da  Concessionária CELESC. 

Os projetos contemplarão todos os documentos necessários à execução da obra de modernização do parque de iluminação pública, contemplando no mínimo o seguinte: 

· Análise de viabilidade técnica para implementação do projeto; 

· Estudo luminotécnico; 

· Cálculos (dimensionamento de cabos, queda de tensão, etc); 

· Plantas de localização e identificação dos componentes; 

· Especificação de equipamentos; 

· Rede de alimentação (baixa e/ou média tensão);

· Memoriais; 

· Lista de materiais; 

· Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

· Aprovação junto à Concessionária CELESC. 

Quando há a substituição de pontos de iluminação pública por outro tipo ou potência, a CONTRATADA deverá elaborar o projeto, informando o endereço completo do ponto de IP, com a indicação do número do FU maispróximo  (código  utilizado  pela  Celesc  para  identificar  alguns  de  seus componentes – transformadores/chaves fusíveis), a situação atual e a nova situação do ponto de IP. 


MANUTENÇÃO CORRETIVA

Os serviços de manutenção corretiva correspondem a todasas  atividades  de inspeção,  substituição e reparos em equipamentos, acessórios e redes elétricas, incluindo o fornecimento e a aplicação dos materiais necessários para assegurar o seu funcionamento normal, pelo período de UM ANO após a Emissão do Ofício de Entrega de Obra, a ser emitido pela CONTRATADA.

A manutenção do sistema de iluminação pública engloba todos os locais que foram substituídas as luminárias comum por luminárias de LED, incluindo vias, pontes, túneis, praças, jardins, canteiros, ginásios, placas, monumentos, igrejas e demais prédios públicos de valor histórico, entre outros, sejam em área urbana ou rural.

Os serviços serão acionados através da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder. A contratada ficará obrigada a manter todas as informações atualizadas, informando o status de cada serviço, com o intuito de dar o retorno dos serviços realizados. 

A FISCALIZAÇÃO deverá ter acesso aos registros para verificar o andamento dos serviços e a efetiva eficiência da contratada.
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COMUM POR LUMINÁRIAS LED

Os serviços de substituição de luminárias comum por luminárias Led correspondem a todas as atividades de inspeção e substituição dos seguintes itens:

· Luminária Comum - Serviço de Retirada;

· Reator - Serviço de Retirada;

· Lâmpada - Serviço de Retirada;

· Relê - Serviço de Retirada;

· Braço Fora de Padrão Celesc ou Avariado - Serviço de Retirada; 

· Luminária Led - Serviço de Instalação;

· Braço Padrão Celesc - Serviço de Instalação; 

· Conectores - Serviço de Substituição

· Condutores para Alimentação da Luminária - Serviço de Substituição

A CONTRATADA ficará obrigada a manter todas as informações atualizadas, informando o status de cada serviço, com o intuito de dar o retorno dos serviços realizados. 

A FISCALIZAÇÃO deverá ter acesso aos registros para verificar o andamento dos serviços e a efetiva eficiência da contratada. 

Os serviços serão executados nos seguintes endereços e suas respectivas quantidades:
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Item Enderego Ponto Inicial Ponto Final de
Luminérias
1 |RuaJaragui Ponte TrevoRua Jaragud 12
Rua Marechal Castelo Branco/Erich
2 |Frochner TrevoRualaragud | RuaBruno Henrique Zoe 6
3 _|RuaMarechal Castelo Branco TrevoRualaragui | Prefeitura 87
4_|RuaMarechal Castelo Branco Prefeitura Grameyer -N° 5276 58
Rua Marechal Castelo
5 _|RuaPaulo Jahn Branco Parque de Eventos 25
6 _|Parque de Eventos - - 16
7_|Ruada Camara de Vereadores Parque de Eventos | Camara de Vereadores 18
TOTAL 22





MATERIAIS

Todos os materiais necessários aos serviços de modernização do sistema de iluminação do Município de Schroeder serão fornecidos pela CONTRATADA, e serão pagos mediante comprovada aplicação dos mesmos e aprovação pela FISCALIZAÇÃO.  

Os materiais deverão obedecer às descrições da planilha de materiais e quando pertinente, deverão possuir Certificado de Homologação do Produto ou Certificado de Ensaios de Material emitido pela DVEN – CELESC Distribuição SA. 

As luminárias deverão obedecer à especificação técnica descrita na ETL: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE LUMINÁRIAS, quando pertinentes. 

A CONTRATADA deverá manter um almoxarifado exclusivo para guarda e acondicionamento de materiais e equipamento de iluminação pública. 

Nesse almoxarifado serão depositados tanto materiais novos quanto aqueles retirados durante os serviços de modernização.  

Caberá à CONTRATADA definir a área total do almoxarifado em função do volume de materiais e equipamentos a serem movimentados. 

Esse almoxarifado deverá estar devidamente equipado para acondicionamento e movimentação dos materiais, com prateleiras, pallets, armários, bancada para testes de componentes do sistema de iluminação etc., além de dispor de mão de obra qualificada para os serviços de movimentação.  Os materiais deverão ser armazenados de forma adequada e de maneira a garantir a integridade, a conservação, o controle e a fiscalização dos estoques.  

O controle e o fluxo de materiais e equipamentos de IP devem ser feito através do sistema de gerenciamento, ficando sob sua responsabilidade a disponibilização de toda a infraestrutura para a sua operacionalização. 

A CONTRATADA deverá manter todos os materiais e equipamentos armazenados e sob sua responsabilidade, devidamente identificados e acondicionados. 

Os materiais retirados da rede de iluminação pública, considerados inservíveis, deverão ser descartados pela CONTRATADA, assim como o descarte final apropriado das lâmpadas, de acordo com as determinações do órgão ambiental competente, 
devendo ser considerado no custo dos materiais este serviço.
Todos os materiais retirados do sistema de IP serão transportados pela CONTRATADA para seu almoxarifado. Ali ficarão temporariamente guardados, classificados e posteriormente serão devolvidos ao Município de Schroeder, após o término dos serviços.

EQUIPE DE TRABALHO

Um (1) profissional eletricista, com experiência mínima de 5 anos na função; 

Um (1) motorista/ajudante de eletricista, com habilitação para conduzir veículos até 4,0 ton. 

Observação: Todos devem possuir qualificação para realizar serviços em redes de distribuição de energia elétrica e possuírem treinamento mínimo de 80 horas em conforme determinação da Norma Regulamentadora Nº10 (NR10), para a realização de serviços de instalação, devidamente autorizados por engenheiroeletricista. 

Uma (1) camionete com no máximo 10 anos de uso, capacidade mínima 3,0ton., equipada com cesto elevatório hidráulico de duplo comando, adequado a NR-12, para trabalhos em até 10,0metros de altura em relação ao solo, caixa de ferramenta e materiais, em chapa de aço pintada ou fibra. 

As equipes deverão prestar os serviços de acordo com a Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder.

Os horários e dias de atendimento das equipes serão definidos pela FISCALIZAÇÃO do Município de Schroeder, tendo em vista o prazo a ser cumprido por ela estabelecido.

As equipes poderão ter seus horários previamente acordados alterados, para atendimento às demandas específicas. 

Todos os materiais necessários à execução dos serviços de modernização deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, e serão pagos mediante comprovação de aplicação dos mesmos e aprovação pelo fiscal da CONTRATANTE.  

Todos os encargos e provisões, uniformes e equipamentos de segurança individual e coletivos são de caráter obrigatório e deverão estar previstos nos custos da contratada. 

Dentre as atividades, estão o levantamento de materiais, projetos, verificações e inspeções, e a execução dos serviços propriamente dita.

A CONTRATADA deverá realizar testes periódicos nas instalações, verificando o funcionamento do sistema, acionando o sistema e constatando falhas elétricas e verificando ainda as condições físicas e mecânicas da instalação. 

As equipes operacionais deverão possuir, no mínimo, as seguintes ferramentas e equipamentos de uso individual e coletivo: 

	FERRAMENTAS INDIVIDUAIS - ELETRICISTA

	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANT.
	UNID.

	1
	Alicate bomba d'água de 305 mm, isolado para 1000V, abertura total 85mm
	1
	UN

	2
	Alicate de corte diagonal
	1
	UN

	3
	Alicate Volt-amperímetro - Categoria IV
	1
	UN

	4
	Alicate universal isolamento para 1000V
	1
	UN

	5
	Balde de lona para içamento
	1
	UN

	6
	Bolsa para acondicionar EPIs
	1
	UN

	7
	Canivete para eletricista com estojo
	1
	UN

	8
	Carretilha com gancho e corda 25m 1/2" p/ 250Kg(roldana de içamento)
	1
	UN

	9
	Chave de fenda média haste de 10 cm isolada para 1000V
	1
	UN

	10
	Chave de fenda média haste de 20 cm isolada para 1000V
	1
	UN

	11
	Chave de teste, isolada para 1000V
	1
	UN

	12
	Chave estrela 13mm
	1
	UN

	13
	Chave inglesa 12"
	1
	UN

	14
	Chave inglesa 8"
	1
	UN

	15
	Lanterna para capacete
	1
	UN

	16
	Maleta para ferramentas / bolsa para ferramentas
	1
	UN

	17
	Marreta de 500g
	1
	UN

	18
	Protetor solar com fator de proteção de no mínimo 30 com repelente contra insetos
	1
	UN

	19
	Trena com 2m
	1
	UN

	Lista 1: Ferramentas de Uso Individual – Necessárias para Cada Eletricista


	FERRAMENTAS INDIVIDUAIS - AJUDANTE DE ELETRICISTA

	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANT.
	UNID.

	1
	Alicate de corte diagonal
	1
	UN

	2
	Alicate universal isolamento para 1000V
	1
	UN

	3
	Bolsa para acondicionar EPIs
	1
	UN

	4
	Canivete para eletricista com estojo
	1
	UN

	5
	Lanterna para capacete
	1
	UN

	6
	Maleta para ferramentas / bolsa para ferramentas
	1
	UN

	7
	Marreta de 500g
	1
	UN

	8
	Protetor solar com fator de proteção de no mínimo 30 com repelente contra insetos
	1
	UN

	9
	Trena com 2m
	1
	UN

	Lista 2: Ferramentas de Uso Individual – Necessárias para Cada Ajudante de Eletricista


EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - ELETRICISTA
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANT.
	UNID.

	1
	CAPACETE CLASSE B (RISCO ELÉTRICO) COM JUGULAR
	UN
	1

	2
	ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO COM ESTOJO
	UN
	1

	3
	ÓCULOS DE SEGURANÇA CRISTALINO COM ESTOJO
	UN
	1

	4
	CALÇADOS DE SEGURANÇA (RISCO ELÉTRICO)
	PAR
	2

	5
	VESTIMENTA ANTI-CHAMA (CALÇA+CAMISA MANGA COMPRIDA)
	UN
	2

	6
	CONJUNTO IMPERMEÁVEL (CALÇA E JAQUETA)
	1
	PÇ

	7
	CAMISETAS
	UN
	2

	8
	LUVAS DE COURO TIPO VAQUETA
	PAR
	1

	9
	LUVAS DE BORRACHA CLASSE 0 (ZERO) ATÉ 1.000 VOLTS
	PAR
	1

	10
	LUVAS DE COBERTURA
	PAR
	1

	11
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA
	UN
	1

	12
	TALABARTE DE SEGURANÇA REGULÁVEL
	UN
	1

	13
	TRAVA QUEDAS
	UN
	1

	14
	FITA DE ANCORAGEM DE 1,2M
	CJ
	1

	15
	MOSQUETÃO OVAL
	CJ
	3

	16
	MOSQUETÃO TIPO PÊRA (RESGATE)
	UN
	1

	17
	LINHA DE VIDA 12 mm de 25 m - SISTEMA DE RESGATE INTEGRADO
	UN
	1

	18
	MANGAS ISOLANTES DE BORRACHA, TIPO I OU II, CLASSE 2
	PAR
	1

	Lista 3: Equipamentos de Proteção Individual – Necessários para Cada Eletricista
	


EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – AJUDANTE DE ELETRICISTA
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANT.
	UNID.

	1
	CAPACETE CLASSE B (RISCO ELÉTRICO) COM JUGULAR
	UN
	1

	2
	ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO COM ESTOJO
	UN
	1

	3
	ÓCULOS DE SEGURANÇA CRISTALINO COM ESTOJO
	UN
	1

	4
	CALÇADOS DE SEGURANÇA (RISCO ELÉTRICO)
	PAR
	2

	5
	CONJUNTO IMPERMEÁVEL (CALÇA E JAQUETA)
	1
	PÇ

	6
	VESTIMENTA ANTI-CHAMA (CALÇA+CAMISA MANGA COMPRIDA)
	UN
	2

	7
	CAMISETAS
	UN
	2

	8
	LUVAS DE COURO TIPO VAQUETA
	PAR
	1

	Lista 4: Equipamentos de Proteção Individual – Necessários para Cada Ajudante de Eletricista


	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVOS - CAMIONETE

	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANT.
	UNID.

	1
	Arco de serra ajustável com lâmina
	1
	UN

	2
	Cone de sinalização de no mínimo 700mm e no máximo 760mm
	6
	UN

	3
	Bandeirola de sinalização com mastro
	4
	UN

	4
	Luva de borracha classe II com bolsa
	1
	PAR

	5
	Escada extensível (5,5 m)
	1
	UN

	6
	Conjunto chave aley
	1
	UN

	7
	Trena de nylon de no mínimo 50m
	1
	UN

	8
	Prancheta de mão
	1
	UN

	9
	Garrafa térmica de 5 litros
	1
	UN

	10
	Farol 12 volts com cabo de 30 metros adaptável em bateria
	1
	UN

	11
	Fita ou corrente de plástico laranja - metros
	1
	UN

	12
	Mantas de baixa tensão
	3
	UN

	Lista 5: Ferramentas e Equipamentos de Proteção Coletivos – Necessários para Cada Camionete
	


Todos os funcionários deverão sempre apresentar-se uniformizados.  

A CONTRATADA deverá disponibilizar 
para cada equipe de trabalho um aparelho de telefonia móvel, para que a FISCALIZAÇÃO possa entrar em contato com as equipes, com o intuito de manter informada da execução dos serviços, e também para que a equipe possa comunicar-se com a FISCALIZAÇÃO.  

CONTROLE DE QUALIDADE

A CONTRATADA deverá GARANTIR a qualidade dos serviços prestados e dos materiais aplicados sob pena de multa. 

A CONTRATADA deverá apresentar um registro de todos os serviços realizados no parque de iluminação. Deverá ser emitido um relatório após o término dos serviços, e este se converterá no Boletim de Medição, que deverá ser, obrigatoriamente, aprovado pela FISCALIZAÇÃO. O relatório deverá conter as seguintes informações mínimas: data, local da execução dos serviços (rua, praça, parque), materiais aplicados, observações gerais. 

FISCALIZAÇÃO

Fica a cargo do Município de Schroeder, definir os critérios de fiscalização da CONTRATADA, devendo esta permitir tais atividades, facilitando o acesso às suas dependências, veículos e pessoal. 

A atuação da Administração em nada restringe ou isenta a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações. 

O Município de Schroeder poderá rejeitar os serviços executados pela CONTRATADA, no todo ou em parte, em função de inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem ônus para ao Município. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A empresa contratada deverá atender a Instrução I-134.0025 pertencente ao manual de procedimentos da Concessionária de energia Celesc, bem como estar devidamente autorizada a exercer todas as atividades objetos desta contratação, dentro do prazo de assinatura do contrato, e durante todo o período de execução. 

A CONTRATADA obriga-se a comunicar ao Município de Schroeder todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos serviços. 

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho
. 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos. 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da sua realização incorreta. 

A CONTRATADA é obrigada a zelar pelo patrimônio público municipal, objeto do presente memorial, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados pelos seus funcionários. 

A CONTRATADA obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, e manter atualizada toda a documentação do Parque de Iluminação Púlica, devendo comunicar por escrito as alterações que vierem a ocorrer. 

Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho. 

A CONTRATADA deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, perante o CREA-SC, imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço. Empresas de outros Estados da Federação deverão fazer o registro no CREA-SC imediatamente após a assinatura do contrato. 

Caberá à CONTRATADA comunicar e obter a anuência da FISCALIZAÇÃO, quando houver necessidade de interação com outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos como CELESC Distribuição S.A., Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, concessionárias  de  telefonia,  TV  a  cabo,  rodovias  e  demais,  havendo necessidade  de  obter  autorização  ou  apoio  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos.  A responsabilidade de solicitar os serviços de apoio será da CONTRATADA.

A CONTRATADA terá o prazo de 60 dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviço pela Prefeitura de Schroeder, para realizar todas as modernizações no Parque de Iluminação Pública do Município.

Schroeder, 14 de julho de 2015.
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal 
