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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
II ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2015-PMS

PROCESSO Nº. 121/2015-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e de itens referente ao Edital de Pregão Presencial nº. 59/2015-PMS, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados para aquisição, remoção, instalação de luminárias LED  para iluminação pública, compreendendo as atividades de instalação e fornecimento de materiais para modernização do sistema de iluminação pública do município de Schroeder para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC, ficando assim determinado:

Leiam-se: 

a) Data: 19 de agosto de 2015.

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h.

d) Abertura do processo: às 14h15. 

3.1.3 O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 19 de agosto de 2015 às 14h devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.
ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2015-PMS – PROCESSO Nº 127/2015-PMS

PROPOSTA COMERCIAL

	ITEM
	DESCRIÇÕES
	QTDE.
	UNID.
	MARCA
	VALOR R$

UNITÁRIO
	VALOR R$

TOTAL

	01
	Instalação de conector perfurante ou tipo cunha em rede aérea
	444
	Unid.
	
	
	

	02
	Instalação de luminária fechada, ornamental de LED e braço de comprimento maior que 1 metro
	222
	Unid.
	
	
	

	03
	Remoção de luminária aberta ou fechada
	222
	Unid.
	
	
	

	04
	Serviço técnico - elaboração de Projetos Croquis (poste)
	222
	Unid.
	
	
	

	05
	Arruela quadrada 38 X 3 mm  para parafuso m 16 - padrão Celesc
	37
	Unid.
	
	
	

	06
	Braço especial de IP em aço galvanizado afogo, diâmetro 49 X 3000 mm, com sapata - padrão Celesc
	67
	Unid.
	
	
	

	07
	Cabo de cobre flexível tipo PP450/750 2 X 1,5 mm quadrado
	888
	Metro
	
	
	

	08
	Cinta para poste circular diâmetro 150 mm  a 200 mm - padrão Celesc
	2
	Unid.
	
	
	

	09
	Cinta para poste circular diâmetro 210 mm  a 250 mm - padrão Celesc
	16
	Unid.
	
	
	

	10
	Cinta para poste circular diâmetro 260 mm  a 300 mm - padrão Celesc
	10
	Unid.
	
	
	

	11
	Cinta para poste circular diâmetro 310 mm  a 400 mm - padrão Celesc
	2
	Unid.
	
	
	

	12
	Conector cunha de BT, tipo A - padrão Celesc
	150
	Unid.
	
	
	

	13
	Conector cunha de BT, tipo B - padrão Celesc
	49
	Unid.
	
	
	

	14
	Conector cunha de BT, tipo III (vermelho) - padrão Celesc
	150
	Unid.
	
	
	

	15
	Conector cunha de BT, tipo IV(azul) - padrão Celesc
	48
	Unid.
	
	
	

	16
	Conector de perfuração 16 X 70 - 1,5 X 10 mm quadrado 
	47
	Unid.
	
	
	

	17
	Fita isolante - rolo de 20 metros
	20
	Unid.
	
	
	

	18
	Luminária pública LED -  bivolt automático: fonte de energia com controle decorrente em malha fechada, consumo nominal de 150W, alto fator de potência superior a 0,96, sistema integrado de acionamento e desligamento em função da luminosidade ambiente dispensado a fotocélula, sistema de aterramento. Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica, fusível de proteção, funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de funcionamento de energia - super LED ( COB-LED), com fluxo de luminosidade 16.200 lúmen, temperatura média de cor 4000 a 6000K (branco frio) led com vida útil de 50.000 hs. Estrutura em alumínio injetado com pintura epóxi resistentes a intemperes, IP 66, lente batwin de borosilicato, sistema de encaixe adaptável a postes pré-existentes com diâmetro entre 35 a 60 mm. Cor a  definir
	222
	Unid.
	
	
	

	19
	Parafuso cabeça abaulada16 X 70 X 60 mm com porca
	30
	Unid.
	
	
	

	20
	Parafuso cabeça abaulada16 X 200 X 300 mm com porca
	17
	Unid.
	
	
	

	21
	Parafuso cabeça abaulada16 X 350 X 270 mm com porca
	20
	Unid.
	
	
	

	TOTAL R$ 
	


Schroeder, 29 de julho de 2015.
Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal 
