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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.schroeder.sc.gov.br
II ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 04/2021-SANEAMENTO
PROCESSO Nº. 10/2021-SANEAMENTO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM


O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data e de item, referente ao Edital de Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 04/2021-SANEAMENTO, visando à aquisição de hidrômetros velocimétricos e ultrassônicos para a Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, ficando assim determinado:

Leiam-se: 
1.2 Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

a) Data: 01 de setembro de 2021.

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d) Abertura do processo: às 09h. 

3.1.3 O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 01 de setembro 2021 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.
ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 04/2021-SANEAMENTO

TERMO DE REFERÊNCIA

6.3      A Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental poderá exigir ensaios de recebimento e inspeção, de parte do lote, a ser fornecido pela CONTRATADA para fins de validação dos requisitos técnicos solicitados neste edital. Estes ensaios de recebimento e inspeção poderão ser realizados na fábrica da própria CONTRATADA ou junto a SANASA em Campinas/SP. No caso dos ensaios serem realizados em fábrica própria da CONTRATADA, a mesma deverá custear toda a logística de pelo menos 2 (dois) profissionais da CONTRATANTE durante o processo. No caso de ensaios na SANASA em Campinas/SP, não será necessário tais despesas. Erros iniciais, desgaste acelerado contínuo em vazão máxima, ensaio de desgaste cíclico em baixas vazões, verificação de erros de indicação, cálculo do IDM (Exigido no mínimo 92%), blindagem magnética classe I, acoplamento magnético e ensaio hidrostático de acordo com a NBR 15.538/2014.
OBS: No caso dos ensaios serem realizados nas dependências da fábrica da CONTRATADA, o laboratório em questão deverá apresentar certificado de calibração de laboratórios credenciados a RBC – Rede Brasileira de Calibração e/ou laboratórios credenciados pelo INMETRO.

6.7.  O lote, que está substituindo medidores rejeitados, também poderá, a critério do município de Schroeder, ser ensaiado no laboratório de metrologia da SANASA ou outro órgão Público da administração Direta ou Entes públicos da Administração Indireta para constatar a sua qualidade, nas mesmas condições conforme apresentado no item 6.3.
Ficam ratificadas as demais disposições e anexos do Edital de Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS nº. 04/2021-SANEAMENTO.
Schroeder, 02 de agosto de 2021.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal
